|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Opis znajdujący się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawiera **minimalne parametry (techniczne i użytkowe)** w odniesieniu do samochodu dostawczego objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

|  |
| --- |
| **Parametry wymagane** |
| **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** |
| **1.** | **Typ samochodu:**Dostawczy  |
| **2.** | **Wersja nadwozia:**a) Z podwójną kabiną i zabudowany skrzynią ładunkowąb) Dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 t c) Pojazd z kierownicą po lewej stronie (ruch prawostronny) |
| **3.** | **Wymiary samochodu:**Rozstaw osi min. 3 5000 mm |
| **4.** | **Liczba drzwi:**4-drzwiowy |
| **5.** | **Liczba miejsc:**Min. 6 Rozstaw dwurzędowy |
| **6.** | **Silnik:**DieselNorma emisji spalin euro 6Rodzaj paliwa: olej napędowy |
| **7.** | **Lakier nadwozia:**Pomarańczowy (orange) |
| **8.** | **Pojemność skokowa silnika (cm³):**min. 2 000 cm3 |
| **9.** | **Moc silnika (KM):**min. 150 KM |
| **10.** | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:**tak |
| **11.** | **Układ napędowy:**a) tylnyb) tylne koła bliźniaczec) blokada tylnego mostu |
| **12.** | **Skrzynia biegów:**1. manualna
2. 6-biegowa
 |
| **13.** | **Systemy wspomagania:**1. ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)
2. ESP (system stabilizacji toru jazdy)
3. Wspomaganie ruszania pod górę
 |
| **14.** | **Lusterka zewnętrzne:**1. elektrycznie sterowane
2. podgrzewane
3. składane ręcznie
 |
| **15.** | **Szyby boczne:**elektrycznie sterowane kierowcy i pasażera  |
| **17.** | **Fotel kierowcy:**stały, regulowany na wysokość |
| **18.** | **Regulacja kolumny kierownicy:**na wysokość |
| **19.** | **Poduszki powietrzne:**kierowcy i pasażera z przodu |
| **20.** | **Pasy bezpieczeństwa:**trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy, pasażera i w drugim rzędzie |
| **21.** | **Przednie zagłówki:**dwa zagłówki z regulacją wysokości  |
| **22.** | **Tylne zagłówki – II rząd:**zagłówki z regulacją wysokości  |
| **23.** | **Centralny zamek:**zdalnie sterowany pilotem  |
| **24.** | **Zabezpieczenia i blokady:**1. auto alarm
2. immobiliser (blokada przeciwuruchomieniowa)
3. dwa kluczyki z funkcją zdalnego sterowania
 |
| **25.** | **Klimatyzacja:** Kabina kierowcy klimatyzowana z systemem ogrzewania / wentylacji |
| **26.** | **Dywaniki:**gumowe (komplet) dla kierowcy, pasażerów z pierwszego i drugiego rzędu |
| **27.** | **Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa:**kierowcy |
| **28.** | **Gniazdo zasilania:**12 V  |
| **29.** | **Obręcze kół stalowe**2 komplety – jeden 16 cali na opony letnie i jeden 16 cali na opony zimowe |
| **30.** | **Opony letnie (komplet):**1. 16 cali – jednakowe na wszystkich osiach
2. klasa średnia
 |
| **31.** | **Koło zapasowe:**pełnowymiarowe |
| **32.** | **Zestaw naprawczy do kół:**1. klucz do kół
2. podnośnik
 |
| **32.** | **Dodatkowe wyposażenie bhp:**1. gaśnica
2. ostrzegawczy trójkąt odblaskowe
3. apteczka
 |
| **34.** | **Gwarancja na lakier:**3 lata od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) |
| **35.** | **Gwarancja na perforację nadwozia:**6 lat od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) |
| **36.** | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:**2 lata od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) |
| **37.** | **Wymagania dodatkowe – obowiązkowe:**1. wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości
2. komputer pokładowy (funkcja zasięgu, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna)
3. zbiornik paliwa minimum 70 litrów
4. światła przeciwmgłowe
5. chlapacze przednie
6. reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów
7. hak holowniczy
8. belka świetlna zamontowana na kabinie kierowcy włączana z kabiny długość min. 110 mm – światła pomarańczowe, z napisem „SŁUŻBA DROGOWA”
9. akumulator min. 90 Ah
10. zestaw wskaźników: wyświetlanie prędkości w km/h, przebieg, prędkość obrotowa, poziom paliwa, zegarek
11. tapicerka tylnych miejsc (2 rzędu) łatwa do czyszczenia, w przypadku tapicerki welurowej – dodatkowe prokrowce
 |
| **38.** | **Skrzynia ładunkowa samowyładowcza:**a)konstrukcja ramy pośredniej oraz skrzyni wyładowczej umożliwiająca wywrot do tyłu i na boki b) rama pośrednia ocynkowana ogniowo lub pokryta kataforezą i malowana dwiema warstwami lakieru.c) skrzynia piaskowana i malowana proszkowod) pięciostopniowy siłownik e) burty aluminiowe - wysokość burt min. 45 cmf) siatka chroniąca kierowcę na przedniej burcieg) podłoga skrzyni stalowa o grubości min. 3 mm (ocynkowana ogniowo lub pokryta kataforezą i malowana dwiema warstwami lakieru )h) burta tylna uchylna w osi dolnej i górneji) burty boczne otwierane w dółj) sterowanie elektryczne z pilotemk) osłony lamp tylnychl) oświetlenie zewnętrzne diodowe zgodne z przepisami o Ruchu Drogowymł) wymiary wewnętrzne min: długość: 3000 mm – szerokość- 2000 mm |

 |