Początek formularza

Ogłoszenie nr 543061-N-2017 z dnia 2017-06-30 r.

Powiat Ropczycko - Sędziszowski: Budowa chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 3 zadania: Zadanienie Nr 1 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Kamionka”; Zadanienie Nr 2 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów w m. Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami”. Zadanienie Nr 3 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Zdżary”  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**   
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:   
  
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**   
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiat Ropczycko - Sędziszowski, krajowy numer identyfikacyjny 69058143600000, ul. ul. Konopnickiej  5 , 39100   Ropczyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 218 306, , e-mail ropczyce@pro.onet.pl, , faks 172 228 571.   
Adres strony internetowej (URL): www.spropczyce.pl   
Adres profilu nabywcy:   
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**   
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Nie

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak   
www.spropczyce.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**   
**Elektronicznie**

Nie   
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**   
Nie   
Inny sposób:   
  
**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**   
Tak   
Inny sposób:   
pisemnie   
Adres:   
Powiat Ropczycko - Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie   
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 3 zadania: Zadanie Nr 1 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Kamionka”; Zadanie Nr 2 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów w m. Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami”. Zadanie Nr 3 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Zdżary”   
**Numer referencyjny:** WD.272.1.8.2017   
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane   
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**   
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak   
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**   
wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**   
  
**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**   
3   
  
  
**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robot budowlanych polegahjąctych na budowie chodnika przy drogach powiatowych z podziałem na następujące zadania: Zadanienie Nr 1 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Kamionka”; 2. Zadanienie Nr 2 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów w m. Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami”. 3. Zadanienie Nr 3 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Zdżary” 4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 5. Zakres robot budowlanych obejmuje: a) W ramach zadania Nr 1 – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Kamionka w km 0+204 – 0+318, na długości 114 m, szer. 2,0 m. (lokalnie 1,25-1,5m) przy krawędzi jezdni, poszerzenie jezdni szer. 0,41m (w tym ściek przykrawęznikowy szer. 21 cm) dla KR3. Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy (zał. 2) i przedmiar robot. Sposob wykonania robot zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Przebieg niwelety chodnika jest dowiązany wysokościowo do istniejącej niwelety drogi powiatowej Nr 1225R. Krawężnik oddzielający chodnik od nawierzchni bitumicznej należy wynieść na wys. 12 cm oraz 1 cm na zjazdach względem nawierzchni. Konstrukcja chodnika: 8cm – w-wa ścieralna – wibroprasowana kostka brukowa szara, 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 15 cm podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego, 10 cm – grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5 MPa. Konstrukcja poszerzenia, ścieku i zjazdów zgodnie z dokumentacją projektową. Przepust w km 0+212,85 – budowa chodnika wymaga: dobudowy konstrukcji żelbetowej ramowej 1,20x1,20m z betonu C25/30 długości 1,58m posadowionej na ławie fundamentowej z betonu C12/15 wraz ze ścianką czołową typu L. Całość wykonać należy w technologii monolitycznej i zespolić kotwami z istniejącym przepustem. Obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. b) W ramach zadania Nr 2 – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie jednostronnego chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów w m. Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami w km 2+229 – 2+407, na długości 178 m, szer. 1,5 m, w tym krawężnik 15 cm. Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy (zał. 2) i przedmiar robot. Sposob wykonania robot zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Konstrukcja poszerzenia jezdni dla KR3 zgodnie z dokumentacja projektową. Konstrukcja chodnika: 8cm – w-wa ścieralna – wibroprasowana kostka brukowa szara, 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 15 cm podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego, 15 cm – grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5 MPa. Konstrukcja ścieku i zjazdów zgodnie z dokumentacją projektową. Obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. c) W ramach zadania Nr 3 – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Zdżary w km 0+176 – 0+317 na długości ok. 141 m, szer. 1,5m -2,0 m (z lokalnymi zawężeniami – min. szerokość 1,00 m). Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy (zał. 2) i przedmiar robot. Konstrukcja chodnika: 8cm – w-wa ścieralna – wibroprasowana kostka brukowa szara, 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 15 cm podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0/63, 10 cm – grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5 MPa. Konstrukcja zjazdów zgodnie z dokumentacją projektową. Przepust w km um. 0+179 – w miejscu przecięcia trasy chodnika z istniejącym rowem należy wykonać przepust skrzynkowy dwudzielny 2,00 X1,00 m o długości 3,00m. Przepust posadowić na ławie grubości 40 cm z betonu C8/10. Od strony wlotu i wylotu należy wykonać ścianki czołowe z betonu C25/30 typu L oraz brukowanie skarp i dna rowu kamieniem łamanym na zaprawie cementowo – piaskowej 1:2 o grupości warstwy min. 20 cm. Obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Dotyczy wszystkich zadań: a) Na czas wykonywania robot, na odcinkach objętych danymi zadaniami należy wprowadzić oznakowanie wg. zatwierdzonego “Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt taki opracuje Wykonawca Robót i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wraz z opinią miejscowej Komendy Powiatowej Policji b) W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. c) Roboty należy wykonać zgodnie Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. d) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Część 4 SIWZ. UWAGA! Zamawiający zamieszcza w siwz materiały do zgłoszenia na całość robot w ramach posiadanych dokumentacji. Zakres robot budowlanych w ramach przedmiotowego postępowania podzielonego na zadania został określony w kosztorysach ofertowych dla poszczególnych zadań. Sposób wykonania zgodnie z dokumentacjami technicznymi SST. 7.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.): 1) roboty związane z ułożeniem chodnika (krawężniki, obrzeża, kostka); 7.2 Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na: 1) Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 1. do SIWZ. 2) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących ww czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 3) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 7.3 W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 100 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. 7.4 Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.   
  
**II.5) Główny kod CPV:** 45233222-1   
**Dodatkowe kody CPV:**   
  
  
**II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:   
Wartość bez VAT:   
Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Tak   
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 7.6 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 polegających na wykonaniu robót o podobnych charakterze do przedmiotu zamówienia na dalszym odcinku w ramach istniejącego projektu do 70% wartości przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych zadań.   
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**   
miesiącach:    *lub* **dniach:**   
*lub*   
**data rozpoczęcia:**   *lub* **zakończenia:** 2017-09-30   
  
**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**   
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań   
Informacje dodatkowe   
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**   
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań   
Informacje dodatkowe   
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**   
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań   
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie   
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**   
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**   
Tak   
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**   
Tak

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik 3.3. do SIWZ).

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**   
  
**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

Kosztorys ofertowy dla każdego zadania, pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) OPIS**   
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony   
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie   
Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie   
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie   
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   
Nie   
Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie   
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   
Nie   
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:   
Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**   
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców     
Przewidywana minimalna liczba wykonawców   
Maksymalna liczba wykonawców     
Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:   
  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:   
  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   
Nie   
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:   
Nie   
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:   
Nie

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**   
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie   
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:   
  
**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**   
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**   
Nie   
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:   
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:   
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):   
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:   
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:   
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:   
  
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:   
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**   
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**   
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| Okres gwarancji | 40,00 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** (przetarg nieograniczony)   
Tak   
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**   
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**   
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:   
  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji   
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:   
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):   
  
Informacje dodatkowe   
  
  
**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**   
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:   
  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:   
  
Wstępny harmonogram postępowania:   
  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:   
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:   
  
  
Informacje dodatkowe:   
  
**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**   
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:   
  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
**IV.4) Licytacja elektroniczna**   
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:   
  
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:   
Data: godzina:   
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**   
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak   
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:   
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w przyszłej umowie następujących zmian w stosunku do treści oferty; 5.1. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań: − przekazanie terenu budowy, − zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie, − jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy objętym przedmiotem zamówienia. 5.2. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: − niesprzyjających warunków atmosferycznych trwających nieprzerwanie przez co najmniej przez 4 dni, a polegających na intensywnych opadach uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych., występowanie których będzie dokumentowane na podstawie dostępnych danych meteorologicznych, − zawieszenia robót przez zamawiającego, − wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych − siły wyższej, − innych niekorzystnych warunków uniemożliwiających wykonywanie robót ze względu na wymaganą technologię. 5.3. Skrócenie wykonania terminu wykonania zamówienia 5.4. zmiana kosztu robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót niż planowany, konieczności wykonania robót dodatkowych 5.5. rezygnacja z części robót 5.6. zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych. 5.7. poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii wykonywania robót budowlanych. 5.8. wprowadzenie robót zamiennych. 5.9. zmiana kluczowych specjalistów realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 5.10. wprowadzenie podwykonawstwa, zmiana podwykonawców, rezygnacja z podwykonawstwa 5.11. zmiana zakresu podwykonawstwa 5.12. podniesienie bezpieczeństwa prowadzonych robót 5.13. Powyższe zmiany mogą być zainicjowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (najpierw ustny, później pisemny) w sprawie proponowanej zmiany. Może to być: - wniosek zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany, - wniosek zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany, - wniosek wykonawcy. 5.14. Wniosek taki, aby mogła się do niego ustosunkować druga strona musi zawierać: - opis zmiany, - uzasadnienie zmiany, - koszt zmiany oraz wpływ na wysokość wynagrodzenia, - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy. 5.15. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w przyszłej umowie wszelkich nieistotnych zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty. Za zmiany nieistotne Zamawiający uznaje takie zmiany, co do których wiedza na etapie przygotowania postępowania nie miałaby wpływu na potencjalnych wykonawców lub na wynik postępowania. 5.16. Wszelkie zmiany wymagają zgody zamawiającego i wykonawcy w formie sporządzonego i podpisanego aneksu pod rygorem nieważności.   
**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**   
  
**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym** *(jeżeli dotyczy):*   
  
**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**   
  
**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**   
Data: 2017-07-17, godzina: 10:00,   
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):   
Nie   
Wskazać powody:   
  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   
> język polski   
**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)   
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie   
**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** Nie   
**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 1 | **Nazwa:** | Zadanienie Nr 1 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Kamionka |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**W ramach zadania Nr 1 – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Kamionka w km 0+204 – 0+318, na długości 114 m, szer. 2,0 m. (lokalnie 1,25-1,5m) przy krawędzi jezdni, poszerzenie jezdni szer. 0,41m (w tym ściek przykrawęznikowy szer. 21 cm) dla KR3. Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy (zał. 2) i przedmiar robot. Sposób wykonania robot zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Przebieg niwelety chodnika jest dowiązany wysokościowo do istniejącej niwelety drogi powiatowej Nr 1225R. Krawężnik oddzielający chodnik od nawierzchni bitumicznej należy wynieść na wys. 12 cm oraz 1 cm na zjazdach względem nawierzchni. Konstrukcja chodnika: 8cm – w-wa ścieralna – wibroprasowana kostka brukowa szara, 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 15 cm podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego, 10 cm – grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5 MPa. Konstrukcja poszerzenia, ścieku i zjazdów zgodnie z dokumentacją projektową. Przepust w km 0+212,85 – budowa chodnika wymaga: dobudowy konstrukcji żelbetowej ramowej 1,20x1,20m z betonu C25/30 długości 1,58m posadowionej na ławie fundamentowej z betonu C12/15 wraz ze ścianką czołową typu L. Całość wykonać należy w technologii monolitycznej i zespolić kotwami z istniejącym przepustem. Obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.   
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233222-1,   
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT: 0,0  
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach:   
data rozpoczęcia:   
data zakończenia: 2017-09-30  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| Okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 2 | **Nazwa:** | Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów w m. Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**W ramach zadania Nr 2 – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie jednostronnego chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów w m. Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami w km 2+229 – 2+407, na długości 178 m, szer. 1,5 m, w tym krawężnik 15 cm. Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy (zał. 2) i przedmiar robot. Sposob wykonania robot zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Konstrukcja poszerzenia jezdni dla KR3 zgodnie z dokumentacja projektową. Konstrukcja chodnika: 8cm – w-wa ścieralna – wibroprasowana kostka brukowa szara, 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 15 cm podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego, 15 cm – grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5 MPa. Konstrukcja ścieku i zjazdów zgodnie z dokumentacją projektową. Obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.   
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233222-1,   
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT: 0,0  
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach:   
data rozpoczęcia:   
data zakończenia: 2017-09-30  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| Okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 3 | **Nazwa:** | Zadanie Nr 3 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Zdżary |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**c) W ramach zadania Nr 3 – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Zdżary w km 0+176 – 0+317 na długości ok. 141 m, szer. 1,5m -2,0 m (z lokalnymi zawężeniami – min. szerokość 1,00 m). Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy (zał. 2) i przedmiar robot. Konstrukcja chodnika: 8cm – w-wa ścieralna – wibroprasowana kostka brukowa szara, 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 15 cm podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0/63, 10 cm – grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5 MPa. Konstrukcja zjazdów zgodnie z dokumentacją projektową. Przepust w km um. 0+179 – w miejscu przecięcia trasy chodnika z istniejącym rowem należy wykonać przepust skrzynkowy dwudzielny 2,00 X1,00 m o długości 3,00m. Przepust posadowić na ławie grubości 40 cm z betonu C8/10. Od strony wlotu i wylotu należy wykonać ścianki czołowe z betonu C25/30 typu L oraz brukowanie skarp i dna rowu kamieniem łamanym na zaprawie cementowo – piaskowej 1:2 o grupości warstwy min. 20 cm. Obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.   
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233222-1,   
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT: 0,0  
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach:   
data rozpoczęcia:   
data zakończenia: 2017-09-30  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| Okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |
| --- |
|  |

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza