|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  Opis znajdujący się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawiera **minimalne parametry (techniczne i użytkowe)** w odniesieniu do samochodu dostawczego objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.   |  |  | | --- | --- | | **Parametry wymagane** | | | **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | | **1.** | **Typ samochodu:**  Dostawczy | | **2.** | **Wersja nadwozia:**  a) Z podwójną kabiną i zabudowany skrzynią ładunkową  b) Dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 t  c) Pojazd z kierownicą po lewej stronie (ruch prawostronny) | | **3.** | **Wymiary samochodu:**  Rozstaw osi min. 3 5000 mm | | **4.** | **Liczba drzwi:**  4-drzwiowy | | **5.** | **Liczba miejsc:**  Min. 6  Rozstaw dwurzędowy | | **6.** | **Silnik:**  Diesel  Norma emisji spalin euro 6  Rodzaj paliwa: olej napędowy | | **7.** | **Lakier nadwozia:**  Pomarańczowy (orange) | | **8.** | **Pojemność skokowa silnika (cm³):**  min. 2 000 cm3 | | **9.** | **Moc silnika (KM):**  min. 150 KM | | **10.** | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:**  tak | | **11.** | **Układ napędowy:**  a) tylny  b) tylne koła bliźniacze  c) blokada tylnego mostu | | **12.** | **Skrzynia biegów:**   1. manualna 2. 6-biegowa | | **13.** | **Systemy wspomagania:**   1. ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) 2. ESP (system stabilizacji toru jazdy) 3. Wspomaganie ruszania pod górę | | **14.** | **Lusterka zewnętrzne:**   1. elektrycznie sterowane 2. podgrzewane 3. składane ręcznie | | **15.** | **Szyby boczne:**  elektrycznie sterowane kierowcy i pasażera | | **17.** | **Fotel kierowcy:**  stały, regulowany na wysokość | | **18.** | **Regulacja kolumny kierownicy:**  na wysokość | | **19.** | **Poduszki powietrzne:**  kierowcy i pasażera z przodu | | **20.** | **Pasy bezpieczeństwa:**  trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy, pasażera i w drugim rzędzie | | **21.** | **Przednie zagłówki:**  dwa zagłówki z regulacją wysokości | | **22.** | **Tylne zagłówki – II rząd:**  zagłówki z regulacją wysokości | | **23.** | **Centralny zamek:**  zdalnie sterowany pilotem | | **24.** | **Zabezpieczenia i blokady:**   1. auto alarm 2. immobiliser (blokada przeciwuruchomieniowa) 3. dwa kluczyki z funkcją zdalnego sterowania | | **25.** | **Klimatyzacja:**  Kabina kierowcy klimatyzowana z systemem ogrzewania / wentylacji | | **26.** | **Dywaniki:**  gumowe (komplet) dla kierowcy, pasażerów z pierwszego i drugiego rzędu | | **27.** | **Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa:**  kierowcy | | **28.** | **Gniazdo zasilania:**  12 V | | **29.** | **Obręcze kół stalowe**  2 komplety – jeden 16 cali na opony letnie i jeden 16 cali na opony zimowe | | **30.** | **Opony letnie (komplet):**   1. 16 cali – jednakowe na wszystkich osiach 2. klasa średnia | | **31.** | **Koło zapasowe:**  pełnowymiarowe | | **32.** | **Zestaw naprawczy do kół:**   1. klucz do kół 2. podnośnik | | **32.** | **Dodatkowe wyposażenie bhp:**   1. gaśnica 2. ostrzegawczy trójkąt odblaskowe 3. apteczka | | **34.** | **Gwarancja na lakier:**  3 lata od dnia odbioru samochodu  (bez limitu kilometrów) | | **35.** | **Gwarancja na perforację nadwozia:**  6 lat od dnia odbioru samochodu  (bez limitu kilometrów) | | **36.** | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:**  2 lata od dnia odbioru samochodu  (bez limitu kilometrów) | | **37.** | **Wymagania dodatkowe – obowiązkowe:**   1. wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości 2. komputer pokładowy (funkcja zasięgu, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna) 3. zbiornik paliwa minimum 70 litrów 4. światła przeciwmgłowe 5. chlapacze przednie 6. reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów 7. hak holowniczy 8. belka świetlna zamontowana na kabinie kierowcy włączana z kabiny długość min. 110 mm – światła pomarańczowe, z napisem „SŁUŻBA DROGOWA” 9. akumulator min. 90 Ah 10. zestaw wskaźników: wyświetlanie prędkości w km/h, przebieg, prędkość obrotowa, poziom paliwa, zegarek 11. tapicerka tylnych miejsc (2 rzędu) łatwa do czyszczenia, w przypadku tapicerki welurowej – dodatkowe prokrowce | | **38.** | **Skrzynia ładunkowa samowyładowcza:**  a)konstrukcja ramy pośredniej oraz skrzyni wyładowczej umożliwiająca wywrot do tyłu i na boki  b) rama pośrednia ocynkowana ogniowo lub pokryta kataforezą i malowana dwiema warstwami lakieru.  c) skrzynia piaskowana i malowana proszkowo  d) pięciostopniowy siłownik  e) burty aluminiowe - wysokość burt min. 45 cm  f) siatka chroniąca kierowcę na przedniej burcie  g) podłoga skrzyni stalowa o grubości min. 3 mm (ocynkowana ogniowo lub pokryta kataforezą i malowana dwiema warstwami lakieru )  h) burta tylna uchylna w osi dolnej i górnej  i) burty boczne otwierane w dół  j) sterowanie elektryczne z pilotem  k) osłony lamp tylnych  l) oświetlenie zewnętrzne diodowe zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym  ł) wymiary wewnętrzne min: długość: 3000 mm – szerokość- 2000 mm | |